**Assembly Programı**

MOV AH,02

MOV DL,41

INT 21

INT 20

**Assembler Bilgileri**

MS-DOS DEBUG

**Boyut : 8 bayt**

**C Programı**

#include <stdio.h>

main()

{

printf(“A”);

}

**Derleyici Bilgileri**

MS-DOS için Turbo C 2.01

**Boyut : 8330 bayt**

**Pascal Programı**

begin

write(‘A’)

end.

**Derleyici Bilgileri**

MS-DOS için FreePascal 0.9

**Boyut : 95644 bayt**